Podpůrný program MMR na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení) 
- zdravotní komentář
Olovo je známý toxický kov, který se při dlouhodobém přísunu i malého množství hromadí v těle a má závažné nepříznivé účinky na zdraví. Nejcitlivější vůči toxickým účinkům olova jsou těhotné ženy, kojenci a malé děti. Olovo snadno proniká placentou a v krvi plodu byla nalezena téměř stejná koncentrace jako v krvi matky. Zažívacím traktem se u dospělých lidí požité olovo z potravy a pitné vody vstřebává asi z 10 %, u dětí se však vstřebává až z 50 % a významně pomaleji se z organismu vylučuje. 
Hlavní cestou příjmu olova je potrava, event. kontaminovaná půda a prach. Se snižováním přísunu olova do prostředí emisemi z dopravy a kontaminací potravy z používaného nádobí se však relativně zvyšuje význam příjmu olova z pitné vody a pro kojence s umělou mléčnou výživou je voda nejvýznamnějším zdrojem olova. 
Při otravě olovem dochází k chudokrevnosti a celé řadě dalších příznaků. Nejcitlivějším toxickým účinkem jsou však poruchy psychiky, změny chování a poruchy intelektu u dětí, které se projevují již po relativně nízkých dávkách olova a kde v podstatě nebyla zjištěna hodnota ještě bezpečné úrovně expozice. Z tohoto důvodu je žádoucí snížit přísun do organismu na co nejnižší úroveň a zabránit jakémukoliv hromadění olova v organismu.  
Olověné potrubí představuje stálý a prakticky nevyčerpatelný zdroj olova, které se uvolňuje do pitné vody. Množství vyluhovaného olova závisí na vlastnostech vody a době stagnace vody v trubkách. Olovo rozpouští hlavně měkká a kyselá voda. Koncentrace olova v pitné vodě se podle podmínek může pohybovat od stopových množství po stovky mikrogramů na litr (dále μg/l), přes noc se ve stagnující vodě rozpouštějící olovo mohou nahromadit až miligramové koncentrace.  
Vzhledem ke zmíněnému riziku se postupně snižují závazné limity pro obsah olova v pitné vodě, přičemž se přihlíží k časové a finanční náročnosti výměny starých vodovodních rozvodů, které jsou hlavním zdrojem olova v pitné vodě. V roce 2001 byl zpřísněn limit z  50 na 25 μg/l a od roku 2013 bude tento limit dále zpřísněn na 10 μg/l. 
V ČR je podle odhadů dosud asi 5 – 10 % domů s vnitřním rozvodem vody z olova. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizuje od roku 2004 v rámci implementačního programu směrnice 98/83/ES dotační podpůrný program na výměnu olověných rozvodů v domech, který je však málo využíván a ani v jednom roce dosud nebyla vyčerpána celá vyčleněná částka. 
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