Výzva k předložení nabídky na dodávku multifunkčních


Specifikace požadovaného zařízení
	parametr
	požadovaná hodnota
	Splňuje ano/ne

	Typ přístroje
	samostatně stojící, modulární, jednoprůchodový
	 

	Mobilita
	mobilita pomocí koleček
	 

	Moduly
	skenování, tisk a kopie, vše barevné/černobílé 
	 

	 
	 
	 

	Ovládání uživatel
	uživatelské ovládání přes ovládací panel na multifunkci
	 

	Ovládání administrátor
	přes webové rozhraní, přes ovládací panel na multifunkci
	 

	Ovládání - jazyk panelu
	CZ
	 

	Ovládání - rozhraní panelu pro všechny uživatele
	přednastavené výchozí hodnoty (dle požadavků zadavatele), min. v rozsahu kopírování, skenován, tisk
	 

	Ovládání - nastavitelnost panelu pro jednotlivé uživatele
	uložení volby na jedno tlačítko (rychlé volby)
	 

	 
	 
	 

	Připojení k síti
	Ethernet, gigabit, pevná IP i DHCP, IPv4 i IPv6
	 

	Paměť RAM
	min. 2,5GB
	 

	HDD
	min. 80GB, využitelný jako sdílené úložiště dokumentů
	 

	Spotřeba energie v režimu spánku
	max. 1W
	 

	Spotřeba energie v provozu
	max. 1300W
	 

	Výstup papíru
	Dvě samostatné přihrádky ve vnitřním prostoru stroje, půdorys multifunkce zůstane zachován 
	 

	Vstupy/výstupy přes USB a čtečky
	Jakékoliv jiné vstupy, výstupy budou zakázány dle požadavků zadavatele
	 

	LDAP
	plná spolupráce s LDAP
	 

	Zatížení
	min. 40000 kopií za měsíc
	 

	 
	 
	 

	Formát papíru
	A5-A3+ (v zásobnících A5R-A3+)
	 

	Gramáž papíru zásobníky
	52-209 g/m2 ze všech zásobníků, i pro duplex
	 

	Gramáž papíru ruční podavač
	52 - 255 g/m2
	 

	Zásoba papíru
	min. 2300 listů A4/80g
	 

	Zvětšení
	25-400%
	 

	 
	 
	 

	Max. zahřívací doba (i po zapnutí)
	40s
	 

	Max. doba zhotovení 1. plnobarevné kopie A4 do přihlášení
	10s
	 

	 
	 
	 

	Kopírování
	barevné, automaticky oboustranné bez odkládání
	 

	Kopírování - rozsah práce
	Možná autentifikace, pak rychlá volba kopírování s přednastavenými hodnotami, dále potvrzení nebo změna parametrů kopírování
	 

	Kopírování - rozlišení
	min. 600x600 dpi
	 

	Kopírován - rychlost A4 barevně i černobíle
	min. 35 stran
	 

	Kopírován - rychlost A3 barevně i černobíle
	min. 18 stran
	 

	Kopírování - vícenásobné kopírování
	možnost volby 1-999 kopií
	 

	 
	 
	 

	Tisk
	barevný, automaticky oboustranný
	 

	Tisk - rozsah práce
	Buď přímý tisk nebo tisk zabezpečený v rozsahu autentifikace a teprve potom výtisk dokumentu na multifunkci
	 

	Tisk - rozlišení
	min. 1200x1200dpi pro čárovou grafiku 600x600dpi pro ostatní, 256 odstínů
	 

	Tisk - rychlost A4 barevně i černobíle
	min. 35 stran
	 

	Tisk - rychlost A3 barevně i černobíle
	min. 18 stran
	 

	Tisk - jazyk
	PCL 5c/6, možnost rozšíření o originál Adobe PS 3 (ne o emulaci)
	 

	Tisk - zabezpečení
	možnost volby výtisku až po autentifikaci na multifunkci
	 

	 
	 
	 

	Identifikace uživatele- počet uživatelů
	min.1000
	 

	 
	 
	 

	Skenování
	oboustranně, barevné až A3
	 

	Skenování - rozsah práce
	Možná autentifikace, pak rychlá volba tlačítka s přednastavenými hodnotami skenování, dále buď jejich potvrzení nebo změna parametrů
	 

	Skenování - rozlišení
	min. rozsah 100x100 až 600x600dpi
	 

	Skenování - místo
	pevná plocha A3, DADF A3
	 

	Skenování - oboustrannost
	automatický duplexní podavač
	 

	Skenování - rychlost
	46 stran A4 za minutu oboustranně při 300 dpi barevně i černobíle
	 

	Skenování -gramáž
	až 128 g/m2 pro DADF
	 

	Skenování - uložení a přenos dokumentů
	FTP, SMB, email, WebDav
	 

	Skenování -formáty
	min. JPEG, TIFF (vícestránkový), PDF, XPS, Office Open XML
	 

	Skenování - PDF
	vícestránkové, prohledatelné (OCR), verze min. 1.4, PDF/A, PDF chráněný dle zásad, obtažení a vyhlazení, rozšířené možnosti pro čtení, možnost komprimace
	 

	Skenování - email
	SMTP server
	 

	 
	 
	 

	Servis
	možnost přenosu nastavení na identický model multifunkce
	 

	Záruka
	min. 2 roky
	 

	Servis - reakce
	do 6 hodin od nahlášení
	 

	Servis - ukončení závady
	do 24h od nahlášení nebo instalace zařízení stejných nebo lepších funkcí a parametrů, včetně přednastavení na původní funkčnost
	 

	Servis - osvědčení technika
	Jmenovité osvědčení o odborné kvalifikaci vydané výrobcem pro osoby provádějící servis
	 

	 
	 
	 

	Ovladače PC, server
	Ovladače pro operační systémy XP SP3 a vyšší v 32 i 64 bit edici, Ovladače pro nasazení přes tiskový server  na Windows Server 2008R2 v 64 bit, síťový ovladač TWAIN
	 

	Dodatky
	Součástí ceny bude dovoz zařízení, instalace, předvedení, nastavení dle požadavků zadavatele (nastavení multifunkce pro provoz) a zaškolení administrátora
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