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Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Veřejná zakázka malého rozsahu
 

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce mostu ev. č. 337 – 016 Starý Dvůr
Zadávací dokumentace
1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. 

Cena díla bez DPH a včetně DPH, uvedená uchazečem v nabídce, je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této zadávací dokumentaci (mimo vyžádaných vícetisků). Překročení ceny vč. DPH je možné jen při změně sazeb DPH. 

2. Technické podmínky

Technické podmínky jsou veškeré zákony, vyhlášky a normy, platné pro investiční výstavbu v oblasti dopravy. 

3. Požadavky na varianty nabídek

Varianty nabídek nejsou přípustné.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zájemci do nabídky uvedou vlastní výpočet ceny díla a tuto cenu uvedou v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu výzvy.
5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Součástí výzvy je i návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu smlouvy o dílo. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena mimo jiné ve formě doplněného a uchazečem podepsaného návrhu smlouvy o dílo. Formulář smlouvy o dílo musí být použit bez výjimky. Uchazeč v tomto formuláři doplní data o zhotoviteli a údaje o ceně. Součástí nabídky bude i Příloha č. 1 smlouvy - platná a účinná pojistná smlouva uchazeče zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
6. Způsob hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7. Možnost zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.
8.Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky 
Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky zadavatel nemá. Zadavatel předkládá schválený investiční záměr s odhadovanou cenou na realizaci stavby:
Pardubický kraj

Formulář investičního záměru

	1. Název stavby
	Rekonstrukce mostu ev.č. 337 – 016 Starý Dvůr

	2. Číslo stavby (ORG)
	8403000000

	3. Investor
	Pardubický kraj

	4. Zdroje financování stavby (Pardubický kraj, státní rozpočet, evropské fondy – program ,opatření)
	Pardubický kraj

	5. Umístění stavby, okres
	Chrudim

	6. Charakter stavby (nová investice, rekonstrukce , modernizace, oprava, produkt, služba)
	Rekonstrukce

	7. Účel a přínosy stavby
	Rekonstrukce havarijního stavu mostní konstrukce. Odstranění havarijního stavu mostu, zajištění bezpečnosti silničního provozu.

	8. Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení
	Stavba na stávajících pozemcích. Po realizaci stavby bude vypracován geometrický plán.

	9. Zdůvodnění nezbytnosti a účelnosti stavby a vyhodnocení efektivnosti, vazba na platnou odvětvovou koncepci
	Stávající mostní objekt ev.č.337-016 nacházející se v úseku silnice II/337 mezi obcemi Starý Dvůr a Třemošnice je v havarijním stavu. V současné době se vyřizuje žádost o snížení zatížitelnosti mostu na 10 t. Na mostní objekt bude osazeno mostní provizórium. Jedná se o havarijní stav celé mostní konstrukce, na mostě dále chybí zádržný systém. Vzhledem k rozsahu degradace mostu dochází k ohrožení silničního provozu. Nefunkční zádržný systém na mostě ohrožuje bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků. Rekonstrukcí mostu dojde k odstranění jeho havarijního stavu, zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Rekonstrukce mostu je v souladu s platnou odvětvovou koncepcí a předpokládá se v roce 2013.

	10. Stručný popis stavby, základní požadavky na řešení, základní parametry
	Rekonstruovaný most ev.č.337-016 se nachází v úseku silnice II/337 mezi obcí Starý Dvůr a Třemošnice. Délka přemostění je 2,85 m. Stávající kamenná konstrukce o jednom poli bude vybourána a nahrazena novou nosnou konstrukcí navrženou v souladu s ČSN.  Spodní stavba mostu bude vybourána a nahrazena novou. Přechodové oblasti budou provedeny bez přechodové desky. Nosná konstrukce bude provedena jako betonová rámová konstrukce s horní mostovkou. Deska mostovky bude opatřena schváleným systémem vodotěsné izolace v souladu s platnými předpisy MD ČR a TKP. Vozovka je navržena jako třívrstvá z asfaltového betonu. Na římsách bude na vnitřní straně osazeno ocelové zábradelní svodidlo bez výplně. V předpolích mostu budou osazeny ocelová silniční svodidla. Na vnějším okraji říms bude osazeno ocelové mostní zábradlí. Prostorové uspořádání na mostě bude bez chodníkové části. Rekonstrukce mostu si vyvolá náročnější dopravní opatření a omezení nejen těžké nákladní dopravy.Měřitelný výstup–plocha mostu.

	11. Závazné ukazatele (monitorovací ukazatele)
	Rekonstruovaná plocha mostu.

	12. Územně technické, provozní a další podmínky realizace stavby (napojení na inž. sítě, požadavky na zábor pozemků apod.)


	není nutné

	13. Rizika stavby
	Nejsou

	14. Související investice, požadavky na nákup pozemků nebo budov
	V případě nevypořádaných majetkoprávních vztahů budou použity prostředky uvedené v oddíle náklady na výkupy pozemků.

	15. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby (energie, voda, pracovníci apod.), očekávané provozní náklady
	není nutné



	16. Budoucí uživatel
	Pardubický kraj – Správa a údržba silnic Pardubického kraje

	17. Celkové náklady
	tis. Kč

vč. DPH
	r. 2012
	r. 2013
	r. 2014

	Investiční
	projektové a průzkumné práce
	0
	0
	0
	0

	
	náklady na inženýrskou činnost
	0
	0
	0
	0

	
	náklady na výkupy pozemků
	0
	0
	0
	0

	
	náklady na výkupy budov
	0
	0
	0
	0

	
	Technologická část:
	0
	0
	0
	0

	
	Stavební část:
	6 850
	0
	6 850
	0

	
	Vnitřní vybavení:
	0
	0
	0
	0

	
	Celkem
	0
	0
	0
	0

	Investiční náklady celkem
	0
	0
	0
	0

	Neinvestiční
	Projektové a průzkumné práce
	0
	0
	0
	0

	
	Náklady na inženýrskou činnost
	0
	0
	0
	0

	
	Náklady na opravy
	0
	0
	0
	0

	
	Náklady na drobný hm.inv. majetek
	0
	0
	0
	0

	Neinvestiční náklady celkem
	0
	0
	0
	0

	

	Rezerva
	0
	0
	0
	0

	Náklady projektu celkem
	0
	0
	0
	0

	Z toho - uznatelné náklady
	0
	0
	0
	0

	Náklady na přípravu stavby
	0
	0
	0
	0

	

	18. Finanční krytí stavby
	 
	 
	%
	 
	tis. Kč

	
	Finanční krytí
	rozpočet Pk
	100
	 
	0

	
	
	zdroje PO
	0
	 
	0

	
	
	státní rozpočet
	0
	 
	0

	
	
	EU
	0
	 
	0

	
	
	ostatní
	0
	 
	0

	
	
	CELKEM
	0
	 
	0

	
	Potřeba finančního krytí v rozpočtu Pk
	 
	0

	
	
	2011
	
	
	       0

	
	
	2012
	
	
	       0

	
	
	2013
	
	
	       0

	
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Složení projektového týmu
	Členové
	Jméno a příjmení
	Odbor / organizace

	
	Projektový manažer
	
	

	
	Odvětvový odbor
	
	

	
	Realizující odbor
	
	

	
	Příspěvková organizace
	
	

	
	Externí dodavatel
	
	

	20. Předpokládaný časový plán, termíny přípravy a realizace
	
	Termín

	
	*Podání žádosti v rámci výzvy do příslušného OP
	

	
	*Uzavření smlouvy o spolufinancování
	

	
	Vydání pravomocného územního rozhodnutí
	

	
	Vydání pravomocného stavebního povolení
	30.05.2013

	
	Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
	30.06.2013

	
	Předání staveniště zhotoviteli
	2.07.2013

	
	Zahájení realizace stavby
	5.07.2013

	
	Ukončení realizace, podpis protokolu o předání a převzetí díla, vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí
	30.10.2013

	
	Uvedení stavby do trvalého užívání
	30.10.2013

	
	Závěrečné hodnocení stavby
	30.03.2014

	
	Zajištění udržitelnosti výstupů projektu
	

	
	Poznámka: *Pouze u projektů spolufinancovaných z EU
	

	21. Záměr projednán RPk
	Dne
	24. 1. 2013
	Číslo usnesení
	R/125/13


� Pozn. Zakázka malého rozsahu – není aplikován zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s výjimkou §6 a §38, který je použit přiměřeně. 











